附件
柳州市2025年机动车检验机构专项检查问题清单及处理意见
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
1	柳北区	柳州市永大机动车检测有限公司	1.路试跑道缺少安全标识和安全防护措施。 2.环保车间汽柴混合线废气采样管长度超出标准规范所要求的7.5米（实测8米）。 3.未发现年度仪器设备期间核查计划及实施材料。 4.未发现2025年年度人员监督计划及实施材料。 5.查桂B****5（检验流水号250124450007N0335546）检验视频，存在有使用危险警示灯代替检查转向灯情况。	问题1-4责令整改；问题5责令限期改正。
2	柳南区	柳州市成泰机动车检测有限公司	1．环保车间一号线（轻汽）中振动转速分析仪（编号为170444）未能提供有效溯源证书。 2．设备编号为23035033驻车制动性能测试仪的校准证书（证书编号JZ202410FA378989），校准内容与设备标准要求不相符。 3.管理号为LT-001轮胎气压表的校准证书（证书编号DN2502022000019），校准示值内容与设备实际刻度不相符。 4.现场检查桂B****7外部照明和信号装置时检验过程缺少喇叭检测项目，不符合GB38900-2020中“外部照明和信号装置机动车设置的喇叭应能有效发声规定”，存在使用危险警示灯代替检查转向灯情况。 5.2025年4月30日检验的桂B****8的小型面包车（检验流水号250430450007N0492372），外检人员未进入车厢内后部检测座椅及安全带情况，该项目判定结果为合格。该车底盘动态实际检验员与报告中签名的检验员不一致。 6.2024年10月21日检验的车牌号码为桂A****H的轻型栏板货车（检验流水号251021450007N0139984），进行“栏板高度”项目检验时，使用未经检定的皮尺进行检测，且检验员未填写检测数据，该项目判定为合格。	问题1、2、3责令整改；问题4责令限期改正；问题5、6涉嫌虚假、不实报告，进一步调查处置。
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
3	柳南区	柳州市广宏机动车检测有限公司	1.路试跑道标识宽度不足6米，缺少安全防护措施。 2.环保车间（重柴检测线）烟度废气采样管长度超出标准规范所要求的7.5米（实测8米）。 3.未发现年度仪器设备期间核查计划及实施材料。 4.未发现2025年年度人员监督计划及实施材料。 5.缺透射式烟度计（MQY-202，出厂编号221128）证书确认记录。 6.缺少2024年机构间能力验证（比对）记录。 7.现场检查桂B****3外部照明和信号装置时检验过程缺少喇叭检测项目，不符合GB38900-2020中“外部照明和信号装置机动车设置的喇叭应能有效发声规定。” 8.查桂B****3（检验流水号250114450007N0312321）检验视频，存在有使用危险警示灯代替检查转向灯情况。	问题1-6责令整改；问题7、8责令限期改正。
4	柳南区	柳州市隆腾机动车检测有限责任公司	1.路试车道宽度长度不足 80 米（实测74米)。 2.环保车间废气分析仪采样管长度超出标准规范所要求的7.5米（实测8米）。 3.未提供年度检测结果质量控制、仪器设备期间核查、人员监督和培训计划。 4.未对环境参数测试仪（设备编号230332，证书编号JL25A00893088687）证书/报告进行确认。 5.未对2024年外部机构能力比对结果分析记录。 6.未提供内审员刘某任命文件。 7.未提供韦某、廖某、梁某3名授权签字人的能力确认记录。 8.质量手册未及时修订，存在使用作废文件（RBT214-2017、 RBT218-2017）情况。 9.编号为240101245的驻车制动性能测试仪移动位置后未恢复原位。 10.2025年4月30日检验的粤R****3的小型轿车，存在有使用危险警示灯代替检查转向灯情况。机动车安全技术检验表（人工检验部分）检验员签字是电脑打印非人员签名。 11.2025年4月21日检验的车牌号码为桂A*****2的轻型栏板货车（检验流水号250421450007N0473205），进行 “栏板高度”项目检验时，使用未经检定的皮尺进行检测，且检验员未填写检测数据，该项目判定为合格。	问题1-9责令整改；问题10责令限期改正；问题11涉嫌不实报告，进一步调查处置。
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
5	鱼峰区	柳州市燎云机动车检测有限公司	1.授权签字人徐某、陆某已于2025年3月份离职，已于2025年4月27日申请办理撤销变更手续，未完成。 2.营业执照经营范围中包含“汽车用品及配件、装饰材料的销售”。 3.未能提供场地的土地证明及租赁红线图。 4.《检验检测机构资质认定标准（方法）变更审批表》中“类别（产品/项目/参数）”栏中擅自增加“加载制动”3项参数，现场查验该机构无相关检验设备，实际未开展该项目检测。 5.现场测量路试车道长度为75米，不足80米，并且未标识2.5m和3m示宽标识以及开始和结束标识。 6.现场测量底盘动态检验区长度为18米，不足20米。 7.托市外机构对设备进行校准的，未能提供相关交通证明、现场工作照片等佐证材料。 8.未对仪器设备检定/校准证书进行确认。 9.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：250507450007N0496755，轻型栏板货车）中“车厢栏板高度”无项目数据，经查看视频，已对以上项目进行检验操作。 10.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：250506450007N0495596，小型轿车）中“方向盘最大自由转动量”项目有数据“10”，经查看视频，未对该项目进行检验，按标准规定该类型车辆无需检验该项目。 11.查阅报告（250416450007N0465111）“底盘部件检查”的视频，引车员未配合完成检验。	问题1-10责令整改；问题11责令限期改正。
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
6	鱼峰区	柳州市鸿亿机动车检测有限责任公司	1.授权签字人徐某已于2025年1月份离职，未办理授权签字人撤销变更手续。 2.查阅2份机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：240927450007N0108992，大型专用客车）（编号：240926450007N0106053，重型半挂牵引车）中引车员李某所驾驶检验车辆与其驾驶证的准驾车型不相符。 3.路试车道宽度为5.5米，不足6米，未画2.5m和3m车道标线和示宽标识；驻车坡道未设置安全防护措施；路试车道与车管所服务站未做物理隔离。 4.托市外机构对设备进行校准的，未能提供相关交通证明、现场工作照片等佐证材料。 5.未对仪器设备检定/校准证书进行确认。 6.现场在用的钢直尺、轮胎花纹深度尺、滤光片、温湿度计、大气压计等设备以及环保报告中环境参数取值的设备未能提供检定/校准证书，并且未粘贴状态标识。 7.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：240930450007N0113238，轻型栏板货车）中“车厢栏板高度”无项目数据，经查看视频，已对以上项目进行检验操作。 8.现场检验员对汽车NOx分析仪做泄漏测试，只堵住分析仪入气口，未对整个管路进行测试，经按正确方法做泄露测试后，仪器泄漏严重。 9.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：240927450007N0108992，大型专用客车）中“车身对称部位高度差”、“方向盘最大自由转动量”和“轮胎花纹深度”无项目数据，经查看视频，未对以上项目进行检验操作。 10.未能提供2套整备质量检测台的使用、维修、保养记录。 11.经查看视频（报告编号：240927450007N0108992，大型专用客车），使用双闪检验代替转向灯检验。	问题1-6、10责令整改；问题7、8、11责令限期改正；问题9涉嫌虚假报告，进一步调查处置。
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
7	城中区	柳州市永成东环机动车检测服务有限责任公司	1.环保检测线气象站配置不符合HJ1237—2021要求。 2.路试车道缺少安全标识和安全防护措施。 3.维护员陈某对排气分析仪泄漏测试不规范。 4.未提供2025年度仪器设备期间核查计划。 5.未提供蒋某质量监督员任命文件。 6.质量手册及程序文件换版后未开展人员培训。 7.2025年4月22日检桂B****6的重型半挂牵引车、2025年3月19日检桂B****1中型特殊结构货车、2025年4月23日检桂B*****D大型普通客车三辆机动车安全技术检验表（人工检验部份）方向盘最大自由转动量测量值均为22度，底盘检验动态检验项目转向判定结果为合格，检验员签字是电脑打印非人员签名。	问题1-7责令整改。
8	柳江区	柳州继辉机动车检测有限公司	1.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：241023450007N0146842，摩托车）中引车员覃某所驾驶检验车辆与其驾驶证的准驾车型不相符。 2.委托市外机构对设备进行校准的，未能提供相关交通证明、现场工作照片等佐证材料。 3.查阅钢卷尺（管理号：JH-GJC-01）的证书（证书编号：DN240448340007），该证书为校准证书，且未对该证书做确认。 4.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：240902450007N0056739，轻型栏板货车）中“车厢栏板高度”无项目数据，经查看视频，已对以上项目进行检验操作。 5.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：241104450007N0164867，教练车，等级评定）中“车身对称部位高度差”及“方向盘最大自由转动量”无项目数据，经查看视频，未对以上项目进行检验操作。 6.经查看视频（报告编号：240902450007N0056739，轻型栏板货车），使用双闪检验代替转向灯检验。 7.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：241023450007N0146842，摩托车）中“底盘动态检验”判定“合格”，未能提供相关检验视频。	问题1-3责令整改；问题4、6责令限期改正；问题5、7涉嫌虚假报告，进一步调查处置。
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
9	柳江区	柳州鑫兴机动车检测有限公司	1.路试车道未标识起点和终点，未标识2.5m和3m示宽标识； 驻车坡道未设置安全防护措施。 2.在检验区现场发现2把钢直尺、3把钢卷尺，均未贴状态标识；查阅相关证书，只能提供1份钢直尺（管理号：GJC-02）和1份钢卷尺（管理号：GJC-01）的校准证书，其余1把钢直尺和2把钢卷尺均未能提供相关检定/校准证书。 3.委托市外机构来柳进行校准的，未能提供相关交通证明、现场工作照片等佐证材料。 4.查阅钢直尺（管理号：GJC-02）的证书（证书编号：DN240363220010），该证书为校准证书，且未对该证书做确认。	问题1-4责令整改。
10	鹿寨县	鹿寨县鹿兴机动车检测有限责任公司	1.外检区设置在路试车道内，存在安全隐患；摩托车底盘动态检验区未划线标识；20°驻车坡道长度为8米，不满足承检车型长度。 2.未能提供技术负责人学历证明材料。 3.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：241211450007N0239978，大型普通客车）中引车员张某所驾驶检验车辆与其驾驶证的准驾车型不相符。 4.在检验区现场发现2把钢直尺、3把轮胎花纹深度尺，均未贴状态标识。查阅相关证书，只有1份轮胎花纹深度尺的校准证书，其余2把钢直尺和2把轮胎花纹深度尺均未能提供相关有效的检定/校准证书。 5.委托市外机构对设备进行校准的，未能提供相关交通证明、现场工作照片等佐证材料。 6.未对仪器设备检定/校准证书进行确认。 7.方向盘转向力转向角检测仪、金属探伤仪、压力表、钢直尺等仪器设备的检定/校准证书为“安正计量检测有限公司”出具，该公司为非法定计量机构且所出具的证书未有CNAS标识，属无效证书。 8.查阅机动车安全技术检验表（人工检验部分）（编号：250430450007N0493393，教练汽车，等级评定）中“车身对称部位高度差”、“方向盘最大自由转动量”和“轮胎花纹深度”无项目数据，经查看视频，未对以上项目进行检验操作。经查看该车视频，使用双闪检验代替转向灯检验。 9.未公示道路运输车辆技术等级评定要求。	问题1-6、9责令整改；问题7、8涉嫌不实、虚假报告，进一步调查处置。
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
11	柳城县	柳城县旺通机动车技术性能检测有限公司	1.现设置的路试车道长度为86米；现设置的摩托车底盘动态检验区长度为17米。 2.大型汽车外观检验工位和外廓尺寸检验工位与治超站地磅共用场地；检测车间出口前方停车区未与汽修厂有效隔离；3.大型汽车底盘动态检验区与业务大厅通道之间未设置安全防护措施。 4.现行的体系文件依据作废的RB/T 214-2017和RB/T 218-2017制定，未根据《检验检测机构资质认定评审准则》和《补充要求》进行换版。 5.2025年的质量控制计划无外部质量控制活动。 6.现场未能提供汽车行驶记录仪检定装置有效的溯源证书。 7.现场未能提供最新的标准查新记录。 8.现场未提供柴油车排气分析仪（出厂编号T1907644）2025年第一季度的保养记录。	问题1-8责令整改。
12	融安县	融安县鸿森机动车检测有限责任公司	1.现用的汽油车排放检测软件（版本号Ver:6.0.7），存在实时显示排放测试的中间结果的情况，不符合标准GB 18285-2018条款BC.2.2.10的要求。 2.编号250411450007N0457565的检测报告（车牌号桂B****5）和编号250415450007N0461708的检测报告（车牌号桂B****2）, 方向盘最大自由转动量未经检验检测出具数据。 3.编号250415450007N0461708的检测报告（车牌号桂B****2）,空车质量（kg）检验结果8339与整车空载轴荷（kg）检验结果11383差异较大，存在数据异常。 4.编号250116450007N0317481的检验报告，方向盘最大自由转动量未进行检测。	问题1责令整改；问题2-4涉嫌不实、虚假报告，进一步调查处置。
序号	所属辖区	机构名称	检查发现的主要问题	处理意见
13	融水县	广西融水县兴捷机动车检测有限公司	1.驻车坡道无标识，未设置安全防护措施；路试车道2.5m宽度标识设置不规范，路试车道终点未与周边场所进行有效隔离。 2.现行的体系文件依据作废的RB/T 214-2017和RBT/T 218-2017制定，未根据《检验检测机构资质认定评审准则》和《补充要求》进行换版。 3.未制定2025年质量控制计划。 4.汽车底盘测功机溯源证书（编号CCC25030197）的校准确认表中的校准测试结果与证书不一致。 5.轮胎压力表的溯源证书未进行确认。 6.编号250408450007N0449134和450200382504081125591574的检验报告，由非授权签字人签发时间并使用授权签字人的印章签发。	问题1-5责令 整改；问题6责令限期改正。
14	三江县	三江县永诚机动车检测有限公司	1.路试车道标识线设置不规范；检测车间入口无交通标识；驻车坡道无标识；机构检验场所未与旁边驾校有效隔离。 2.底盘动态检验区标识线模糊不清，中间区域坑洼不平。 3.未见汽车底盘测功机、汽车排放分析仪、加载制动检验台的溯源证书确认。 4.未见转向参数测试仪、汽车行驶记录仪检测装置、汽车发动机转速仪的有效溯源证书。 5.未能提供2024年的质量控制记录。 6.2024年7月30日实施的体系文件依据作废的RB/T214-2017、RB/T218-2017编写，未按照要求改版。 7.未建立2025年的内审、管理评审、质量控制等工作计划。 8.在用标气存放区存放有过期标气。 9.未见汽车底盘测功机的设备保养记录。 10.自行维修告知牌破损、模糊不清。	问题1-10责令整改。